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УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ

ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ
«ПОИСК-5»


Устройство предназначено для обнаружения и уточнения расположения как обозначенных, так и необозначенных на плане местности металлосодержащих под-земных коммуникаций и объектов (в том числе из цветных металлов): трубопроводов, кабелей, крышек колодцев,  железобетонных плит и т. п. 

Устройство может выявлять пересе-кающие трубопровод коммуникации и отводы от него.

Устройство может быть использовано в военном деле для обнаружения оружия, боеприпасов, мин, растяжек, проводов дистанционного подрыва и т. п.

С помощью устройства можно опре-делить из цветного или ферромагнитного материала обнаруженный объект, определить глубину залегания коммуникаций и объектов, отличить кабель от трубопровода.

Принцип действия устройства основан на возбуждении низкочастотного электромагнитного поля вокруг излучающей антенны и улавливания вторичного электромагнитного поля, образующегося вокруг металлосодержащих объектов, находящихся в зоне действия первичного поля устройства.

Устройство  выполнено в виде  переносной  конструкции,  объединяющей излучающую и приемную антенны, а также блок формирования и обработки сигналов.

Устройство обладает высокой помехоустойчивостью при работе в зоне действия сильных электромагнитных полей линий электропередач, электрофицированных железных дорог, линий связи, станций катодной защиты трубопроводов и других источников.

Устройство имеет высокую производительность поисковых работ, превышающую в десятки раз производительность известных приборов.

Устройство может широко применяться в различных областях:  строительстве, геодезии, эксплуатации  инженерных  сооружений,  археологии,  геологии,  военном  деле  и  других,  везде, где  необходимо быстро  и  надежно  обнаружить  скрытые  под  землей  металлосодержащие объекты.

Устройство обеспечит безопасность проведения землеройных работ.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

              Дальность обнаружения, не менее:

банка консервная объемом 0,33 литра ……………….  0,9 м

банка консервная объемом 1 литр  ...............................  1,4 м




пластина 200мм ( 200мм ( 1мм ………………………  1,9 м

крышка колодца  ............................................................   2,5 м

трубопроводы, кабели  ..................................................   4,0 м

              Ширина полосы контроля за один проход, не менее ........... 1 м

              Скорость контроля  ................................................................. до 3 км/ч

              Время непрерывной работы от встроенного

              блока аккумуляторов без подзарядки, не менее  .................  8 часов

  Температура окружающей среды  ......................................... от минус 20 до +50 (С

              Масса, не более  ...................................................................... 3 кг

    Габариты, не более, мм ........................................................… 870(200(180


Наш адрес:   Россия, 105264, г. Москва, 10-я Парковая, 18

Телефон:       (095) 465-02-70, 465-02-35

Факс:             (095) 465-02-70

E-mail:           vniist-poisk@mail.ru
Сайт:             vniist-poisk.okis.ru 







