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Устройство автоматического контроля качества

очистки наружной поверхности труб

«УКСО-5»
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Устройство «УКСО-5» предназначено для контроля качества очистки труб диаметром до 1420 мм в процессе их подготовки для нанесения защитных антикоррозионных покрытий в базовых и заводских условиях.


Устройство обеспечивает автоматический непрерывный контроль качества очистки трубы при ее поступательно-вращательном перемещении на рольганге линии по очистке труб, производящей очистку труб дробеструйными, дробеметными и др. установками.


Принцип работы устройства основан на электроконтактном методе, при котором производится измерение электрического сопротивления поверхностного слоя трубы с помощью контактных роликов.


Устройство состоит из блока контактных роликов, механизма прижима контактных роликов к трубе, двух инфракрасных датчиков положения, являющихся детекторами наличия/отсутствия трубы в зоне контроля, блока обработки и формирования сигналов и блока питания.

Устройство обеспечивает:

(  измерение и интегральную оценку качества (степени) очистки трубы с цифровой индикацией результатов контроля (в процентном выражении площади очищенной поверхности трубы с Rтр.п. ( Rгр. к общей площади поверхности трубы, контролируемой устройством за заданное время. Здесь, Rтр.п.  ( измеренное поверхностное сопротивление трубы; Rгр.  ( установленное граничное (допустимое) значение поверхностного сопротивления трубы);

· возможность установки необходимого значения Rгр. ;

· установку времени интегральной оценки степени очистки трубы;

· задание уставок срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации по степени очистки;

· включение световой предупредительной и аварийной сигнализации при степени очистки ниже заданных значений;

· формирование сигналов на включение звуковой предупредительной и аварийной сигнализации при степени очистки ниже заданных значений;

· формирование пакета информации о контролируемых параметрах для его передачи на внешнее устройство по интерфейсу RS-232;

· автоматический прижим контактных роликов к трубе при ее наличии в зоне контроля;

· автоматический отвод контактных роликов от трубы при ее частичном или полном отсутствии в зоне контроля.

Устройство обеспечивает контроль качества очистки при непрерывной круглосуточной работе линии по очистке труб.

Применение устройства в технологическом процессе исключает влияние субъективных факторов на контроль качества очистки и дает возможность автоматического регулирования параметров процесса очистки для достижения оптимальных значений степени очистки труб и, соответственно, повышения производительности и снижения эксплуатационных затрат на очистку.

Основные  технические  характеристики

	Диапазон контроля степени очистки, % …………………….…………..
	от 0 до 100

	
	

	Время интегральной оценки степени очистки, с ………….…………….
	от 1 до 120

	
	

	Усилие прижатия контактного ролика к трубе, Н, не менее ……………………..
	50

	
	

	Время установления рабочего режима, с, не более ……………………….............
	10

	
	

	Электропитание устройства ………………………………………
	3-х фазная сеть переменного тока  ~220/380 В, 50 Гц

	
	

	Мощность потребления устройства, Вт:

     при наличии трубы в зоне контроля, не более ……………………………….

     при отсутствии трубы в зоне контроля, не более ……….……………………
	4

260

	
	

	Диапазон рабочих температур, (С …………………………………..     
	от минус 10 до 50

	
	

	Защита от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 …………………………………….
	IP51

	
	

	Габаритные размеры, мм, не более:

     блок роликов ………………………………………………………

     датчик положения …………………………………………………

     блок обработки и формирования сигналов ……………………..

     механизм прижима ……………………………………………….

     блок питания ………………………………………………………
	300 ( 186 (  80 45 ( 22 ( 27

220 ( 146 ( 83 700 ( 390 ( 735 330 ( 155 ( 110

	
	

	Масса, кг, не более:

     блок роликов ……………………………………………………………………

     датчик положения ………………………………………………………………

     блок обработки и формирования сигналов …………………………...............

     механизм прижима ……………………………………………………..............

     блок питания ……………………………………………………………………
	1,8

0,05

0,8

28

2,3



Наш адрес:   Россия, 105264, г. Москва, 10-я Парковая, 18

Телефон:       (095) 465-02-70, 465-02-35

Факс:             (095) 465-02-70

E-mail:           vniist-poisk@mail.ru
Сайт:             vniist-poisk.okis.ru 

